**(HS- 201B2)**

 **LOFNER ANEROID TANSİYON ALETİ**

* Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama kromajlı olmalıdır. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştırılmış olamamalıdır. Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.
* Manometrenin camı çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalıdır.
* Manometre 48cm çapında olup, gösterge çizelgesi üzerindeki rakamlar okunabilir ve cihazın seri numarası gösterge çizelgesi üzerinde baskılı olmalıdır.
* Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayı manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır.)
* Manşet dış bez ölçüleri 13x47 cm (+/-2cm) olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (29-40cm) belirtilmiş olmalı ve stetoskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
* Manşet iç lastik ölçüleri 12x23 cm (+/-2cm) olmalıdır.
* Manşet dış bezi dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olmalı, üzerinde marka ve menşeini belirten etiketi bulunmalıdır.
* Manşet dış bezi kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı marka bulunmalıdır.
* Manşet iç lastik kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
* Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
* Puar, iç lastiği kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.
* Puar yeşil kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
* Ürün çantası iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzerinde orijinal modeli belirtilmiş olmalıdır.
* Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
* Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve UTS kayıtlı olmalıdır.