**HONSUN**

**OFTALMOSKOP SET (HS-OP 10)**

**1.Direkt aydınlatma geliştirilmiş XHL Xenon Teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.**

 **2. 2.5 Volt, xenon ampul ile aydınlatma sağlanmalıdır.**

**3. Işık 18.5 lümene, 5 farklı ışık moduna sahip olmalıdır.**

**4. Oftalmoskop baş kısmında ışık modu tekeri bulunmalıdır. İstenen ışık modu için sağ-sola çevrilebilmelidir.**

 **5. Lens ayar aralığı -20D ̴ve +20D (± 1.2.3.4.6.8.10.15.20) olmalıdır.**

**6. Net görüntü sağlamak için dioptiri tekeri olmalıdır. Net görüntü elde etmek için yukarı-aşağı çevrilebilmelidir.**

**7. Oftalmoskop gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS ( yüksek dayanıklı sıkıştırılmış Plastik) üretilmiş olmalıdır.**

 **8. Oftalmoskop başlığı vidalanarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.**

 **9. Oftalmoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.**

 **10. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.**

 **11. Cihaz 2 ad. AA Alkalin pil ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır.**

 **12. Cihaz, ortam ısısı 10°C ̴ 35 °C ve ortam nemi 30% ̴ 75 % aralığında çalışmalıdır.**

 **13. Oftalmoskop başlığı üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır.**

 **14. Oftalmoskop başlığı üzerinde CE işareti olmalıdır.**

 **15. Oftalmoskop sert plastik şık koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.**

 **16. UBB kaydı olmalıdır.**

 **17. Oftalmoskop dış kutusunda; marka, üretici firma, ürün cinsi, model, ithalatçı firma ve UBB barkot numarası**

 **belirtilmiş olmalıdır.**