**LOFNER OTOMATİK TURNİKE**

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Otomatik turnike, kolu sıkı kavrayacak şekilde elastik materyalden üretilmiş olmalıdır.
2. Turnike uzunluğu, boydan boya açıldığında 45 cm’den kısa, eni 2 cm’den kısa olmamalıdır.
3. Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamalı kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde çevrelenmiş olmalı, boyuna uzatıldığında esnememeli, gevşetildiğinde hemen eski halini almalı, esnekliğini uzun süre muhafaza etmeli.
4. Turnike kilidi, plastikten mamul olmalı ve tek hareketle kolay takılıp, çıkarılabilmelidir.
5. Turnike kilitlendikten sonra gevşememeli ve müdahale etmeden açılmamalıdır.
6. Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.
7. Kilit üzerinde baskılı marka bulunmalıdır.