Zondan ZD120E Hastabaşı Monitörü Şartnamesi

* Çok parametreli hasta monitörü olmalıdır.
* 12.1 inch Led aydınlatmalı LCD ekran bulunmalıdır.
* Yetişkin, çocuk ve yenidoğanların birden çok fizyolojik parametresinin izlenmesi, kaydedilmesi ve bu parametrelerle ilgili alarm oluşturulması için kullanılabilmelidir.
* Monitör, verileri eğilim ve olay veritabanlarında depolamalıdır. Ölçüm eğilimi grafiklerini ve alarm olaylarını hastanın fizyolojik durumundaki değişikliklerin tanımlanmasına yardımcı olması için görüntülenebilmelidir.
* Monitör ekranında en az beş(5) dalga şekli aynı anda izlenmelidir. Ölçüm sonuçları ayrıca sayısal olarak da ilgili dalga şeklinin yanında görülmelidir
* Monitör standart olarak EKG, RESP, TEMP, NIBP, SpO2 ve PR parametrelerini görüntüleyebilmelidir.
* Opsiyonel olarak EtCO2 ve IBP modülleri bulunmalıdır.
* Monitörü en az 60 dakika çalıştırabilecek, şarj edilebilen dahili bataryası olmalıdır.
* Monitör hem transport esnasında hem de yatak başında kullanılabilmelidir.
* Cihazda ölçülebilen tüm parametreler, aritmiler için ayarlanabilir alt ve üst alarm limitleri olmalı ve bu değerler ekranda görülen parametrelerin sayısal değerlerinin yanında görülmelidir.
* Hastanın fizyolojik parametrelerinin ölçülmesi esnasında oluşan alarm durumları, önem derecesine göre üç seviye ile derecelendirilmeli ve alarm durumunun derecesine göre ekranda farklı renklerde görsel ve sesli alarm vermelidir
* 120 mm genişliğinde modern slim dizayn olmalıdır.
* Opsiyonel 112 mm çıkarılabilir printer ile 7 dalga formunu eş zamanlı olarak yazabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
* Navigasyon direksiyonu ile menü kontrolünü sağlamalıdır.
* Parametreler arası geçiş, grafik seçme ve alarm gibi seçenekleri gene navigasyon direksiyonu ile menüden ayarlanabilir olmalıdır.
* Cihaz üzerinde ekranın alt kısmında, Güç düğmesi, Hasta Tuşu, Dalga formu dondur tuşu, Sessiz Tuşu, Kayıt Tuşu, NIBP Tuşu, Ana Ekran Tuşu gibi kısayol tuş takımı ve birtakım göstergeler mevcut olmalıdır.
* Hastabaşı Monitörü aynı zamanda Nellcor aksesuarlarına uygun olmalıdır.
* Opsiyonel duvara monte ve stand ayağı tipi aksesuarları bulunmalıdır.