**Erkameter 125 Pro Tansiyon Aleti Şartnamesi**

* Sistolik kan basıncı, Diastolik kan basıncı, Ana Arter basıncı ve Nabız ölçümü yapmalıdır.
* Tamamen sembollerden oluşan, anlaşılması kolay bir menüye sahip olmalıdır.
* 3 farklı ölçüm modu içermelidir; Hızlı mod, Gelişmiş mod , Klasik modu bulunmalıdır.
* Her bir mod için 500 ölçüm hafıza kapasitesi içeren toplam 1500 ölçüm hafıza kapasitesi bulunmalıdır.
* Cihaz şarj edilebilir olmalıdır.
* Cihazla birlikte ölçülebilen kol çapı 27 /35 cm olan 1 adet 4 numara manşet , 1 adet saklama kılıfı, 1 usb kablosu, kullanım klavuzu ve sarj aleti verilmelidir.
* Opsiyonel olarak 3 ve 5 numara manşet bulunabilmelidir.
* Cihaz, risk faktörlerini belirlemek adına tarih, saat, hastanın doğum tarihi, cinsiyeti, boyu, kilosu, sigara içer/içmez seçeneklerini kaydetme özelliğine sahip olmalıdır.
* USB ile bilgisayara bağlanabilmeli, ölçüm bilgileri kolayca bilgisayara aktarılabilmelidir.
* “[www.myerka.de](http://www.myerka.de)” web sitesi aracılığıyla doktor hastasının bilgilerine, ölçüm değerlerine

rahatlıkla ulaşabilmelidir.